화재 대응 및 피난

1. 화재 대응

가. 화재 전파 및 접수

불을 발견하면 “불이야!”하고 외쳐 다른 사람에게 알리고 화재경보장치(발신기)를 누른다. 화재경보장치가 작동되면 자동으로 수신반으로 화재 신호가 접수된다.

나. 화재 신고

화재를 인지/접수한 경우 침착하게 불이 난 사실과 현재 위치(건물 주소, 명칭), 화재 진행 상황 및 피해 현황 등을 소방기관(119)에 신고한다. 이 경우 소방기관에서 알았다고 할 때까지 전화를 끊지 않는다.

다. 비상 방송

담당 대원은 비상방송설비(확성기 등의 장비)를 사용하여 신속하게 화재 사실을 전파하며 필요한 경우 즉각적인 피난 개시를 명령한다.

라. 대원 소집 및 임무 부여

화재가 접수되면 초기 대응 체계를 구축하여 신속하게 화재에 대응하고 이후 화세의 확대 여부 등을 고려하여 자위소방대장 또는 부대장은 자위소방대원을 소집하고 임무를 부여한다. 이 경우 비상연락체계를 활용하여 대원을 소집하고 지휘 통제, 초기 소화, 응급구조, 방호안전 등의 조처를 취한다.

마. 관계 기관 통보 연락

소방안전관리자 또는 자위소방 조직상 담당 대원은 비상연락쳬계를 통해 유관기관, 협력업체 등에 화재 사실을 전파하고 신속한 대응 준비를 지시한다.

바. 초기 소화

화재를 인지한 경우 화재 현장에서 소화기 또는 옥내소화전을 사용하여 신속한 초기 소화 작업을 실시한다. 이 경우 화원의 종류, 화재의 크기 및 피난 경로 확보를 고려하여 초기대응 여부를 결정한다. 초기소화가 어려운 경우에는 열 또는 연기 확산 방지를 위해 방화문을 폐쇄하고 즉각 피난한다.

2. 피난

가. 화재 시 일반적 피난 행동

1) 엘리베이터는 절대 이용하지 않도록 하며 계단을 이용해 옥외로 대피한다.

2) 아래층으로 대피가 불가능한 때에는 옥상으로 대피한다.

3) 아파트의 경우 세대 밖으로 나가기 어려울 경우 세대 사이에 설치한 경량칸막이를 통해     옆 세대로 대피하거나 세대 내 대피 공간으로 대피한다.

4) 낮은 자세로 유도등, 유도표지를 따라 대피한다.

5) 연기 발생 시 최대한 낮은 자세로 이동하고, 코와 입을 젖은 수건 등으로 막아 연기를     마시지 않도록 한다.

6) 방문을 열기 전 문의 손잡이가 뜨거우면 문을 열지 말고 다른 길을 찾는다.

7) 옷에 불이 붙었을 때에는 눈과 입을 가리고 바닥에서 뒹군다.

8) 탈출한 경우에는 절대로 다시 화재 건물로 들어가지 않는다.

나. 피난 실패 시 행동 요령

1) 건물 밖으로 대피하지 못한 경우에는 밖으로 통하는 창문이 있는 방으로 들어간다.

2) 이후 방안으로 연기가 들어오지 못하도록 문틈을 커텐 등으로 막고, 내부 건물 등을 활용하여 자신의 위치를 알리고 구조를 기다린다.

다. 일반적 피난 계획 수립

1) 사전 피난 준비

소방안전관리자는 해당 대상물의 특성에 부합하는 피난 계획을 사전에 수립해야 한다. 또한 피난 계획에 따라 각 층 및 구역별 피난 경로(동선)가 파악되면 피난 안내도를 작성하여 부착하도록 한다.

2) 피난 개시 명령

가) 소방안전관리자 또는 자위소방조직상 피난관련 대원은 해당 대상물의 경보방식을 기준으로 피난 방식을 결정할 수 있다. 다만, 대상물의 붕괴, 폭발 가능성으로 인해 긴급 피난이 필요한 경우에는 대상물 재실자 및 방문자 모두가 즉시 피난을 개시한다.

나) 피난 경보 및 비상방송설비를 통해 피난 개시 명령을 내리고 조기 피난을 독려한다.

다) 피난 유도

① 화재 시 대상물의 재실자 및 방문자를 안전구역 또는 재집결지로 피난을 율도해야 한다.

② 계단 등에서 병목 현상이 발생하지 않도록 재실자 및 방문자를 분산하여 피난을 유도한다.

③ 양방향 피난 경로 중 폐쇄 또는 접근이 불가한 경로가 있는 경우 대체 경로를 활용한다.

④ 피난 유도 시 피난자의 패닉 방지를 위한 심리적 안정 조치를 취해야 한다.

라) 피난 안전 구역의 활용

① 피난 안전 구역이 설치된 대상물의 담당 대원은 피난 유도 시 피난 안전 구역을 활용한다.

② 피난안전구역으로 피난 요구자를 1차 대피 유도하고 피난 및 구조 진행 상황에 따라 추가적인 피난을 유도하거나 보조할 수 있다.

③ 피난안전구역에 설치되어 있는 구급장비 등을 활용하여 응급처치 등 필요한 조치를 취할 수 있다.

마) 재집결

① 피난 요구자를 사전에 지정된 재집결 장소로 최종 유도한다.

② 피난을 완료한 재실자 등이 다시 대상물로 진입하지 못하도록 조치를 취한다.

③ 재집결지에 집결한 인원에 대해 부상자 및 실종자 현황을 파악하고 필요 시 응급처치를 시행한다.

④ 재집결 장소에서 습득한 화재 및 피해 상황에 대한 정보를 대상 및 소방기관에 통보한다.

라. 재해약자(장애인 및 노약자 등)의 피난 계획 수립

1) 일반원칙

가) 재해약자의 재배치 또는 수직 피난 등 화재 상황에 적합한 피난 전략을 고려한다.

나) 피난 유도 시 재해약자를 우선 피난 대상으로 지정하여 피난을 유도하고 보조를 요청한다.

다) 재해약자의 피난을 위해 사전에 지정된 피난 보조자를 배치하거나 현장에서 피난보조자를 지정한다.

2) 일반 휠체어 사용자

뒤쪽으로 기울여 손잡이를 잡고 뒷바퀴보다 한 계단 아래에서 무게 중심을 잡고 이동한다. 2인이 보조 시 다른 1인은 장애인을 마주보며 손잡이를 잡고 동일한 방법으로 이동한다.

* 불조심 : 전기 장판, 전기 코드, 가스, 선풍기 등

* 소화기 위치 및 작동 방법 확인해 둘 것

* 피난구, 통로를 숙지하고 비상시 행동에 옮길 수 있도록 암기할 것